**中医院全自动洗脱机性能要求**

* 全悬浮式自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸接口采用对接方式，有效避免布草的意外损伤。
* 采用优质不锈钢面板和内筒，使用寿命更长，更易清洗。
* 304不锈钢液缸，经久耐用、永不生锈。
* 整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%以上，使用时无需基础。
* 配有自动洗涤剂冲散容器，不会产生皂粉堆积现象，不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。
* 使用全电脑控制，变频调速,洗涤程序人机对话，液晶屏幕显。具有故障和功能自检系统。
* 主要技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定洗衣量 | 50 Kg |  |
| 转笼尺寸 | ≥φ980\*680 mm | ” |
| 洗涤转速 | ≥31-65 rpm |  |
| 中/高脱转速 | ≥380-750 rpm |  |
| 电机最大功率 | ≥4 kw |  |
| 变频器功率 | ≥7.5kw |  |
| 电源电压 | 三相380V/50HZ |
| 压缩空气压力 | ≥0.4-0.6 Mpa |  |
| 蒸汽压力 | ≥0.4-0.6 Mpa |  |
| 外型尺寸 | ≤1500\*1850\*1820 mm |  |
| 内胆、外筒、外壳 | 采用304不锈钢制作 |  |
| 进水管道通径 | ≥DN40 |  |
| 进汽管道通径 | ≥DN20 |  |
| 电加热功率（备选） | ≥27kw |  |
|  |  |  |
|  |  |  |