中医院排烟系统技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格要求 |
| 1 | 排烟主机 | 4000风量，防油烟机芯，镀锌铁材质，专用  设备焊接制作而成。规格：电压220V，功率1.2KW、转速2800r/min，噪音50dba，设有大小档位调速功能。 |
| 2 | 升降系统 | 升降电机外壳≥1mm厚镀锌铁壳，专用机器焊接；电压220v，功率15w，承载重量≥25公斤；静音。达到出口要求。合金轨道滑轮专用铝合金材质长1800mm,宽20mm,高25mm厚2mm。使排烟系统前后随意定位运作功能。 |
| 3 | 遥控系统 | 电压220v,有效远程遥控≥5米 |
| 4 | 专用烟罩 | 集烟罩专用≥4mm厚的高透明亚克力环保材料，长≥90cm，宽≥60cm,高≥18cm，中心孔直径≥160mm。 吸烟喉：专用PVC环保材料，一次注塑成型。 规格：长400mm，直径200mm（方形）。可随意控制调节风量大小功能。 |
| 5 | 管道系统 | 双层金属软管：专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。长2000cm,管口直径160mm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，不易折坏。 |