挂网招标设备功能及参数需求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 全自动中药制丸机 |
| 采购数量 | 1台 |
| 设备用途 | 制药丸 |
| 设备主要配置 |  |
| 采购所需技术参数 | 制丸规格:3-12mm（标配一种）  出条（根）:3  产量（kg/h):6-40  投料电机:三相异步电动机380V:电流:3.8A:功率:1.5kw:转速:1400r/min  切丸电机:电磁调速电动机:激磁电压:45.5V:激磁电流:1.01A:转速:1230-125r/min  搓丸电机:三相异步电动机380V:电流:1.5A:转速:1400r/min:功率:0.75kw  变频器:变频调速:出条快慢可调  投料口:133×85mm  模具：8.5mm  整机质保3年 |
| 科室签名 |  |

职能科室：（章）